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Меч-ласточку из саги «Ведьмак» по уникальной технологии изготовили в НГТУ НЭТИ 
Студентка Новосибирского государственного технического университета НЭТИ соединила современные технологии и увлечение фантастикой. Результатом стал сувенир — уменьшенная копия меча Цириллы Фионы Элен Рианнон, одного из главных персонажей литературной саги Анджея Сапковского «Ведьмак».
Выпускница НГТУ НЭТИ Лидия Ильина изготовила уменьшенную копию известного меча Цири из саги про Ведьмака. Для создания клинка понадобилось чуть больше месяца с учетом разработки модели, составляющие — клинок, гарда, муфта, верхняя и нижняя части рукояти, кольцо, болт-наконечник, соединяющий сборку — и современные технологии. При изготовлении были соблюдены все требования ГОСТа по безопасности. 
Поводом к работе стала любовь студентки НГТУ к фэнтези. «Мне очень нравится средневековая фэнтезийная литература. Я прониклась историей, судьбой и характером Цири из «Ведьмака» и по итогу приняла решение выполнить в качестве итоговой работы ее меч, точнее, уменьшенную копию меча», — рассказала выпускница НГТУ Лидия Ильина. 
Известный всем любителям саги про Геральта из Ривии клинок создавался на фрезерном и токарном станках, без классической ковки. Это нетипично для создания такого вида оружия, поэтому технологию можно считать уникальной. Муфту, рукоять, кольцо и болт решено было сделать на станке с ЧПУ. Для изготовления рукояти и муфты использовалась заготовка из круглого проката деформируемого алюминиевого сплава. Для болта и кольца — заготовка из латуни круглого проката. Муфту и гарду было решено анодировать, то есть создать на них тонкий защитный оксидный слой, а потом покрасить в золотистый цвет — опять же ради красоты и для сходства с оригиналом. 
Отличает изготовленный клинок в НГТУ НЭТИ от оружия Цири цвет обшивки на рукояти. В оригинальном варианте она белая, здесь — коричневая. «Мне не понравился внешний вид кинжала с белой кожей, поэтому я приняла решение сделать ее темного цвета, а нитки цвета латуни выбрала по соотношению к палитре гарды», — поделилась Лидия. 
Еще одно отличие — нестандартная сборка. По словам автора работы, клинок получился довольно нестандартным по сборке. «У клинка есть такая часть, как хвостовик, который служит для крепления к рукояти. Мы в хвостовике сделали отверстие и соединили его с гардой клинка болтовым соединением, соединяя тем самым и рукоять», — рассказала Лидия Ильина. 
[bookmark: undefined]Доцент кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Дмитрий Терентьев отметил, что клинок Цири входит в десятку лучших выпускных работ механико-технологического факультета с 2010 года среди аналогов. «Работа необычная, она выделяется нестандартными решениями, когда кованое изделие соединяется с деталями, выполненными на станке», — отметил он.
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